**„Obec Pulečný – Úprava krajnice silnice III/28711„**

**Zjednodušená dokumentace**

 **A. Průvodní zpráva**

 **B. Výkresová část / Situace**

1. **Průvodní zpráva :**

**Místo stavby:** Pulečný, silnice III/28711

**Charakter stavby:**  Terénní úpravy, zpevnění ploch

**Stavebník:** Obec Pulečný, 46802 Pulečný č.p. 26 IČO: 00832332

**Technický popis**

Úprava krajnice pro možnost pěší chůze navazuje na dokončenou rekonstrukci silničního tělesa komunikace Pulečný III/28711. Krajnice je vymezena silničními žulovými obrubníky a její plocha je upravena asfaltovým obrusem. Šíře krajnice je nejednotná, respektuje platné hranice pozemkových parcel a umožňuje vybudování pochozího povrchu.

Před zahájením prací dojde k demontáži žulových terasových prvků, které budou následně využity pro přechodovou část a budou na ně navazovat betonové obruby vytvořené zpevněné plochy. V celé ploše budovaných zpevněných ploch dojde k odebrání stávajícího asfaltového recyklátu v mocnosti 15 cm. Obnažená plocha podloží bude srovnána pro možnost provedení podkladních štěrkových vrstev. Zámková dlažba je navržena v přírodní (šedé) barvě, pouze plocha přístupu k jedné nemovitosti, která je již i vymezena sníženými silničními obrubami, bude řešena barvou červenou.

**Parametry řešeného zemí:**

Zpevněné plochy - úprava krajnice: délka 159,7 m, šířka nejednotná 80 cm – 180 cm

**Termín plnění**: 06/2021 – 09/2021

**Dodávka:**  Dodavatelsky, smlouva o provedení s možností doplnění po zaměření ploch

**Předpokládaná cena dodávky bez DPH**: 160 000,- Kč

Příloha: Výkresová část - situace

05.2021 Vypracoval : Ing. Libor Jakoubek